**Oznámenie závažnej priemyselnej haváriE**

**podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona**

|  |
| --- |
| 1. Dôvod vypracovania oznámenia Označiť x[ ]  Závažná priemyselná havária (ďalej len „ZPH“)[ ]  Aktualizácia oznámenia ZPHUveďte dôvod aktualizácie/nové zistené skutočnosti |
| 2. Identifikačné údaje podniku - podnik podľa § 3 ods. 1 zákona  |
| Názov  |
| Adresa | Ulica | Číslo |
| Mesto/obec | PSČ |
| 3. Dátum a čas ZPH Začiatok Koniec . |
| 4. Okolnosti vzniku ZPHPravdepodobná príčina ZPHDruh ZPH Označiť x[ ]  Únik [ ]  Požiar [ ]  Výbuch [ ]  InéDoplňujúce informácie |
| 5. Nebezpečné látky prítomné pri ZPH - uviesť v tabuľke, ktorá je súčasťou tohto oznámeniaDoplňujúce informácie |
| **6. Posúdenie účinkov ZPH** Označiť xSpĺňa ZPH kritériá podľa prílohy č. 3 zákona č. 128/2015 Z. z. [ ]  Áno [ ]  Nie Konkretizujte následky s prihliadnutím na prílohu č. 3 zákona č. 128/2015 Z. z. |
| **7. Prijaté havarijné opatrenia ZPH**  |

**TAbuľka k Oznámeniu závažnej priemyselnej haváriE**

**Informácie o nebezpečných látkach prítomných pri ZPH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Názov nebezpečnej látky** | **CAS/****EC****číslo** | **Klasifikácia nebezpečnej látky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008** | **Zaradenie nebezpečnej látky do kategórie nebezpečnosti alebo medzi menované nebezpečné látky podľa zákona č. 128/2015 Z. z.** | **Množstvo nebezpečnej látky (t)** | **Fyzikálne vlastnosti alebo fyzikálna forma4)** |
| Kód triedy a kategórie nebezpečnosti1) | Trieda/kategória nebezpečnosti2)- Časť 1 | Menovaná nebezpečná látka3)- Časť 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky:

1)Uviesť podľa prílohy VI bodu 1.1.2.1.1 tabuľky 1.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom znení.

2) Uviesť kód podľa číselníka kategórie nebezpečných látok, ktorý je súčasťou oznámenia o závažnej priemyselnej havárii.

3) Uviesť x ak ide o menovanú nebezpečnej látky.

4) Uviesť skupenstvo nebezpečnej látky - plyn, kvapalina, tuhá látka, formu - prach, pelety, aerosól, skvapalnený plyn a iné, tlak, teplotu.

**Kategórie nebezpečných látok**

|  |  |
| --- | --- |
| **KÓD** | **TRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI** |
| H1 | Trieda H nebezpečnosť pre zdravie |
| H11 | H1 - akútna toxicita |
| H1101 | kategória 1 - všetky spôsoby expozície |
| H12 | H2 - akútna toxicita |
| H1201 | kategória 2 - všetky spôsoby expozície |
| H1202 | kategória 3 - spôsoby expozície - inhalačne - pozri poznámku 7 k prílohe č. 1 zákona |
| H13 | H3 - toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia |
| H1301 | STOT SE - kategória 1 |
| P1 | Trieda P - fyzikálne nebezpečenstvá |
| P11 | P1a - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona |
| P1101 | Nestabilné výbušniny |
| P1102 | Výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6 |
| P1103 | Látky alebo zmesi s výbušnými vlastnosťami podľa metódy A.14 nariadenia Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2008) v platnom znení. - pozri poznámku 9 k prílohe č. 1 zákona, ktoré nepatria do tried nebezpečnosti organické peroxidy alebo samovoľne reagujúce látky a zmesi |
| P12 | P1b - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona |
| P1201 | Výbušniny podtriedy 1.4 - pozri poznámku 10 k prílohe č. 1 zákona |
| P13 | P2 - horľavé plyny |
| P1301 | Horľavé plyny - kategórie 1 alebo 2 |
| P14 | P3a - horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona |
| P1401 | Horľavé aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré obsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo horľavé kvapaliny kategórie 1 |
| P15 | P3b horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona |
| P1501 | „Horľavé“ aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré neobsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo ani horľavé kvapaliny kategórie 1 - pozri poznámku 11.2 k prílohe č. 1 zákona |
| P16 | P4 oxidujúce plyny |
| P1601 | Oxidujúce plyny kategórie 1 |
| P17 | P5a - horľavé kvapaliny |
| P1701 | Horľavé kvapaliny kategórie 1 |
| P1702 | Horľavé kvapaliny - kategórie 2 alebo 3 udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu  |
|  |  |
| **KÓD** | **TRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI** |
| P1703 | Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona |
| P18 | P5b - horľavé kvapaliny |
| P1801 | Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii |
| P1802 | Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona |
| P19 | P5c - horľavé kvapaliny |
| P1901 | Horľavé kvapaliny, kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b |
| P20 | P6a - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy |
| P2001 | Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu A alebo B alebo organické peroxidy typu A alebo B |
| P21 | P6b - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy |
| P2101 | Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu C, D, E alebo F alebo organické peroxidy typu C, D, E alebo F |
| P22 | P7 Samozápalné kvapaliny a samozápalné tuhé látky |
| P2201 | Samozápalné kvapaliny kategórie 1  |
| P2202 | Samozápalné tuhé látky kategórie 1 |
| P23 | P8 - oxidujúce kvapaliny a oxidujúce tuhé látky |
| P2301 | Oxidujúce kvapaliny kategórie 1, 2 alebo 3  |
| P2302 | Oxidujúce tuhé látky kategórie 1, 2 alebo 3 |
| E1 | Trieda E - nebezpečnosť pre životné prostredie |
| E11 | E1 - nebezpečné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo chronickej kategórii 1 |
| E12 | E2 - nebezpečné pre vodné prostredie v chronickej kategórii 2 |
| O1 | Trieda O – Osobitné pravidlá označovania a balenia určitých látok a zmesí – ďalšie informácie o nebezpečnosti  |
| O11 | O1 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH014 |
| O12 | O2 - látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny, kategória 1 |
| O13 | O3 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH029 |